<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;PCB Libraries Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
\</description>
<packages>
<package name="QFN16_3X3">
</package>
<package name="AMPHENOL_SIM">
</package>
<package name="FTM-110-XX-XX-DV-S">
<description>&lt;b&gt;PCB Libraries Package&lt;b&gt;</description>
</package>
<package name="FTM-105-XX-XX-DV-S">
<description>&lt;b&gt;PCB Matrix Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="FTSH-105-01-XXX-DV-K">
<description>TERMINAL STRIP, .050 inch(1.27mm) PITCH, 10 PINS, KEYED</description>
</package>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type TQ</description>
</package>
<package name="PULSE_BH">
</package>
<package name="HC73">
</package>
<package name="MNR35">
</package>
<package name="SOT223-6">
<description>SOT223-6 ass found in TPS736xx data sheet</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NCN8025">
<pin name="VDDP" direction="pwr"/>
<pin name="VSEL0" direction="in"/>
<pin name="VSEL1" direction="in"/>
<pin name="/CMDVCC" direction="in"/>
<pin name="/INT" direction="out"/>
<pin name="CLKDIV1" direction="in"/>
<pin name="CLKDIV2"/>
<pin name="CLKIN"/>
<pin name="RSTIN" direction="in"/>
<pin name="IO_UC"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="C_RST" direction="out"/>
<pin name="C_IO"/>
<pin name="C_CLK" direction="out"/>
<pin name="/PRES" direction="in"/>
<pin name="C_VCC" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="NC8025A">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDDP" direction="pwr"/>
<pin name="PORADJ" direction="in"/>
<pin name="VSEL0" direction="in"/>
<pin name="VSEL1" direction="in"/>
<pin name="/CMDVCC" direction="in"/>
<pin name="/INT" direction="out"/>
<pin name="CLKDIV1" direction="in"/>
<pin name="CLKDIV2"/>
<pin name="CLKIN"/>
<pin name="RSTIN" direction="in"/>
<pin name="IO_UC"/>
<pin name="AUX1_UC"/>
<pin name="AUX2_UC"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="C_RST" direction="out"/>
<pin name="C_IO"/>
<pin name="C_AUX1"/>
<pin name="P$19"/>
<pin name="C_AUX2"/>
<pin name="C_CLK" direction="out"/>
<pin name="PRES" direction="in"/>
<pin name="/PRES" direction="in"/>
<pin name="C_VCC" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="SIM">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="CLK" direction="in"/>
<pin name="AUX1"/>
<pin name="AUX2"/>
<pin name="I/O"/>
<pin name="VPP" direction="pwr"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="SIM_SW_NO">
<pin name="0@A" direction="pas"/>
<pin name="1@A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CON_CORTEX_DBG">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="KEY"/>
<pin name="GNDDETECT"/>
<pin name="/RESET"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="SWO"/>
<pin name="SWDCLK"/>
<pin name="SWDIO"/>
</symbol>
<symbol name="IDT82V2081_TDM">
<pin name="LOS" direction="out"/>
<pin name="RCLK" direction="out"/>
<pin name="RD/RDP" direction="out"/>
<pin name="CV/RDN" direction="out"/>
<pin name="TCLK" direction="in"/>
<pin name="TD/TDP" direction="in"/>
<pin name="TDN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="IDT82V2081_LINE">
<pin name="RTIP" direction="in"/>
<pin name="RRING" direction="in"/>
<pin name="TTIP" direction="out"/>
<pin name="TRING" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="IDT82V2081_SERIAL">
<pin name="!INT" direction="out"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="SDO/!ACK/RDY" direction="out"/>
<pin name="SCLK/ALE/AS" direction="in"/>
<pin name="!RD/DS/SCLKE" direction="in"/>
<pin name="SDI/WR/RW" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="IDT82V2081_PINCTRL">
<pin name="MODE0" direction="in"/>
<pin name="MODE1" direction="in"/>
<pin name="PULS0/AD4" direction="in"/>
<pin name="PULS1/AD5" direction="in"/>
<pin name="PULS2/AD6" direction="in"/>
<pin name="PULS3/AD7" direction="in"/>
<pin name="EQ/AD3" direction="in"/>
<pin name="RPD/AD2" direction="in"/>
<pin name="PATT1/AD1" direction="in"/>
<pin name="PATT0/AD0" direction="in"/>
<pin name="JA0" direction="in"/>
<pin name="JA1" direction="in"/>
<pin name="THZ" direction="in"/>
<pin name="!RST" direction="in"/>
<pin name="RCLKE" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="IDT82V2081_V">
<pin name="GNDT" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDT" direction="pwr"/>
<pin name="REF" direction="in"/>
<pin name="GNDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VDDIO" direction="pwr"/>
<pin name="GNDIO" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="IDT82V2081_MISC">
<pin name="MCLK" direction="pwr"/>
<pin name="IC0" direction="nc"/>
<pin name="IC1" direction="nc"/>
</symbol>
<symbol name="E1_MAGNETICS">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
<pin name="P$5"/>
<pin name="P$6"/>
</symbol>
<symbol name="OSCILLATOR">
<pin name="E/D" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="RESNET8">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LDO_EN">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="NR" direction="pas"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="NCN8025">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NCN8025"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN16_3X3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CMDVCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="/INT" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="/PRES" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKDIV1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKDIV2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="C_CLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="C_IO" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C_RST" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C_VCC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="EXP"/>
<connect gate="G$1" pin="IO_UC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RSTIN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSEL0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSEL1" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AMPHENOL_SIM">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SIM"/>
<gate name="G$2" symbol="SIM_SW_NO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AMPHENOL_SIM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AUX1" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="AUX2" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK" pad="CLK"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O" pad="IO"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC_SIM"/>
<connect gate="G$1" pin="VPP" pad="VPP"/>
<connect gate="G$2" pin="0@A" pad="SW1"/>
<connect gate="G$2" pin="1@A" pad="SW2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CON_CORTEX_DBG">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CON_CORTEX_DBG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FTSH-105-01-XXX-DV-K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GNDDETECT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="KEY" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SWO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IDT82V2081">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IDT82V2081_TDM"/>
<gate name="G$2" symbol="IDT82V2081_LINE"/>
<gate name="G$3" symbol="IDT82V2081_SERIAL"/>
<gate name="G$4" symbol="IDT82V2081_PINCTRL"/>
<gate name="G$5" symbol="IDT82V2081_V"/>
<gate name="G$6" symbol="IDT82V2081_MISC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP44">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CV/RDN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="LOS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="RCLK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RD/RDP" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TCLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="TD/TDP" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TDN" pad="3"/>
<connect gate="G$2" pin="RRING" pad="40"/>
<connect gate="G$2" pin="RTIP" pad="41"/>
<connect gate="G$2" pin="TRING" pad="36"/>
<connect gate="G$2" pin="TTIP" pad="37"/>
<connect gate="G$3" pin="!CS" pad="21"/>
<connect gate="G$3" pin="!INT" pad="20"/>
<connect gate="G$3" pin="!RD/DS/SCLKE" pad="22"/>
<connect gate="G$3" pin="SCLK/ALE/AS" pad="25"/>
<connect gate="G$3" pin="SDI/WR/RW" pad="24"/>
<connect gate="G$3" pin="SDO/!ACK/RDY" pad="23"/>
<connect gate="G$4" pin="!RST" pad="12"/>
<connect gate="G$4" pin="EQ/AD3" pad="29"/>
<connect gate="G$4" pin="JA0" pad="14"/>
<connect gate="G$4" pin="JA1" pad="15"/>
<connect gate="G$4" pin="MODE0" pad="16"/>
<connect gate="G$4" pin="MODE1" pad="17"/>
<connect gate="G$4" pin="PATT0/AD0" pad="26"/>
<connect gate="G$4" pin="PATT1/AD1" pad="27"/>
<connect gate="G$4" pin="PULS0/AD4" pad="30"/>
<connect gate="G$4" pin="PULS1/AD5" pad="31"/>
<connect gate="G$4" pin="PULS2/AD6" pad="32"/>
<connect gate="G$4" pin="PULS3/AD7" pad="33"/>
<connect gate="G$4" pin="RCLKE" pad="11"/>
<connect gate="G$4" pin="RPD/AD2" pad="28"/>
<connect gate="G$4" pin="THZ" pad="13"/>
<connect gate="G$5" pin="GNDA" pad="39"/>
<connect gate="G$5" pin="GNDD" pad="10"/>
<connect gate="G$5" pin="GNDIO" pad="18"/>
<connect gate="G$5" pin="GNDT" pad="38"/>
<connect gate="G$5" pin="REF" pad="43"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDA" pad="42"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDD" pad="8"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDIO" pad="19"/>
<connect gate="G$5" pin="VDDT" pad="35"/>
<connect gate="G$6" pin="IC0" pad="44"/>
<connect gate="G$6" pin="IC1" pad="34"/>
<connect gate="G$6" pin="MCLK" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PULSE_T1094NL">
<gates>
<gate name="1:1" symbol="E1_MAGNETICS"/>
<gate name="2:1" symbol="E1_MAGNETICS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PULSE_BH">
<connects>
<connect gate="1:1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="1:1" pin="P$2" pad="P$2"/>
<connect gate="1:1" pin="P$3" pad="P$3"/>
<connect gate="1:1" pin="P$4" pad="P$16"/>
<connect gate="1:1" pin="P$5" pad="P$15"/>
<connect gate="1:1" pin="P$6" pad="P$14"/>
<connect gate="2:1" pin="P$1" pad="P$6"/>
<connect gate="2:1" pin="P$2" pad="P$7"/>
<connect gate="2:1" pin="P$3" pad="P$8"/>
<connect gate="2:1" pin="P$4" pad="P$11"/>
<connect gate="2:1" pin="P$5" pad="P$10"/>
<connect gate="2:1" pin="P$6" pad="P$9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FOX_FXO-HC73">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OSCILLATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HC73">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="E/D" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MNR">
<description>Rohm 8-element Chip Resistor Network

MNR35 (1206x5 size)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RESNET8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MNR35">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS736XX">
<description>TI Cap-Free NMOS 400mA LDO</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LDO_EN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT223-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NR" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
